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Запрос коммерческого предложения .
В целях изучения рынка для осуществления закупки методом запроса котировок просим сообщить отпускную цену за единицу товара на следующих условиях: цена за единицу товара в предложении должна включать все налоги и другие обязательные платежи, а также все расходы, связанные с ее доставкой до склада грузополучателя. Оплата поставленных товаров осуществляется по факту поставки безналичным расчетом – в течение 30 рабочих дней с момента предоставления накладной с отметкой грузополучателя о приеме товара. Наименование товара, его характеристики и количество указаны в приложении.
Приложение: образец коммерческого предложения на 5 листах. 
Контактное лицо: Лощилов Владимир Дмитриевич

Тел.89250807103  
e-mail: ppelectro@mail.ru
Представитель заказчика                                                       В.А.Медведев             
	Реквизиты компании















В ОАО «Павлово-Посадская электросеть»

     Коммерческое предложение.
(Техническое задание)
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Характеристики товара
	Количество (шт.)
	Цена за ед., руб
	Цена, всего, руб.

	1.
	Костюм «Новатор»


	шт.
	Куртка+полукомбинезон.
Куртка укороченная на поясе с супатной застёжкой на пуговицы. 
Верхние карманы куртки под рацию и под бейдж с клапанами. 
Нижние накладные карманы с клапанами.
Полукомбинезон с наколенниками, нагрудным карманом с клапаном 
и регулируемыми бретелями.
Ширина СОП 50 мм.
Ткань: смесовая (состав: 65% - п/э, 35% - х/б);
Плотность: 240 гр/м2.

Состав ткани:  смесовая

 Цвет:  синий/васильковый
	46
	
	

	2.
	Костюм женский «Рабочий»


	шт.
	Куртка+брюки.
Приталенная куртка с потайной застежкой 
на пуговицы и накладными карманами.
Рукав: рубашечный с усилением в локтевой области и
манжетой, застегивающейся на пуговицу. 
Брюки прямого силуэта с поясом, стянутым по боковым 
частям эластичной тесьмой, с застежкой на молнию и на пуговицу.
Ткань: Саржа
Состав: 100% - хлопок
Плотность: 250 гр/м2.

 Цвет: васильковый Светоотражающий элемент: отсутствует
	5

	
	

	3.
	Халат «Вилора»


	шт.
	Модель с центральной застежкой на пуговицы, отложным 
воротником с лацканами и накладными карманами.
Отлет воротника, верхние части карманов и рукава выполнены 
из отделочной ткани.
Ткань: Ти-Си (состав: 65% - полиэфир, 35% - хлопок);
Плотность: 120 гр/м2.             Короткий рукав

Цвет: бирюзовый
	2
	
	

	4.
	Ботинки «Лига»


	шт.
	Ботинки из натуральной кожи с подкладкой из нетканого материала 
и укреплённым подноском. 
Удобная колодка анатомической формы. 
Глухой противопылевой клапан и мягкая вставка выполнены
из искусственной кожи. 
Материал верха: нат.кожа (юфть);
Подошва двухслойная: ПУ/ПУ (Полиуретан) (лёгкая, износоустойчивая, 
маслобензостойкая, выдерживает температуру от -20 С до +80 С).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: чёрный
	   26  
	
	

	5.
	Ботинки Worker-Босс


	шт.
	Серия "Worker"

Универсальная модель для мужчин и женщин.
Рекомендуется для работниц/ов
различных отраслей промышленности.
Верх обуви: нат.кожа(хром).
Подошва: ПУ+ТПУ(Полиуретан/Термополиуретан) (лёгкая, износоустойчивая,
маслобензостойкая, выдерживает температуру
от -30 до +120 градусов, устойчива к скольжению).
Метод крепления: литьевой.
Цвет: чёрный.
	22
	
	

	6.
	Сапоги «Пу-Пу»


	шт.
	Сапоги из натуральной кожи с укреплённым подноском. 
Голенище регулируется по ширине с помощью ремня и пряжки. 
Высота сапог: 25 см. 
Материал верха: нат.кожа (юфть); 
регулируемый клапан: иск.кожа(кирза).
Подошва: Полиуретан/Полиуретан (лёгкая, износоустойчивая, маслобензостойкая, 
выдерживает температуру от -20С до +80С).
Метод крепления: литьевой
	     32
	
	

	7.
	Сапоги резиновые формовые


	шт.
	Сапоги предназначены для работы в условиях повышенной влажности
Высота: 38-40 см
Материал: резина.

Утеплитель: отсутствует Демисезонного применения: да
	19
	
	

	8.
	Сабо женские


	шт.
	Комфортные туфли из натуральной кожи.
Модели с ремешком удобны для регулировки и 
фиксации на ноге (может использоваться в двух положениях). 
Материал верха: нат.кожа;
Подошва: ПВХ.

Цвет: белый
	6
	
	

	9.
	Очки ЗН11 «Panorama»


	шт.
	Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с 
высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из 
оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ 
пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от 
воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм 
и панорамный обзор при полном отсутствии искажений. 
Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. 
Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла.
Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки 
на голове пользователя.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ для защиты глаз от механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов, при работе с пневмо-и электроинструментами.
Материал СИЗ: plexiglas
Цвет: прозрачный
	10
	
	

	10.
	Каска СОМЗ-55 «Favorit»


	шт.
	Каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek, 
внутренней оснастки и подбородочного ремня. 
Внутренняя оснастка крепится к корпусу в шести точках и состоит 
из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой 
несущей ленты. Такая оснастка эффективнее гасит удары по сравнению 
с пластиковыми амортизаторами и дает дополнительный комфорт при эксплуатации.
Дополнительно каска оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного 
пространства и мягким обтюратором из винилискожи. Конструкция создает 
высокий уровень комфорта при длительном ношении каски.
Отличительными, особенностями каски СОМЗ-55 FavoriT :
- суперлегкий сбалансированный по всей каске вес; 
- устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла -155 г.; 
- химическая стойкость; 
- устойчивость к боковой деформации; 
- защита от поражения электрическим током напряжением до 2200В; 
- удобная посадка на голове; 
- комфортный, служащий длительное время обтюратор; 
- удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень; 
- сертифицирована на требования СЕ.
Вышеперечисленные особенности позволяют каске быть удобной и комфортной 
в эксплуатации в течение всего рабочего дня зимой и летом в диапазоне 
температур от -50°до+50°С.
	5
	
	

	11.
	Костюм сварщика (брезентовый). Цвет: Хаки

ГОСТ 12.4.045-87
	шт.
	Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан вязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухаобмена. Рукава с напульсниками. Брюки с застежкой в боковых швах. Ткань: брезент ОП, пов.пл. 530г/м².
	3
	
	

	12.
	Влагозащитный плащ 
	шт.
	Плащ влагозащитный с пропаянными швами, втачным капюшоном на шнурке и двумя накладными карманами.  Застежка: двойная планка на кнопках. Реглан – рукава с манжетами на кнопках. Длинна плаща: 120 см. 
	4
	
	


Всего двенадцать наименований на сумму _________руб., включая доставку в 


г. Павловский Посад, пер. Интернациональный 26.
______________________       ___________________        _______________________

               (должность)                                                          (подпись)                                                (расшифровка подписи)




                 м.п.










